**医用气体系统维保设备服务要求**

**维保要求：**

1. **应储备各类配件，全天24小时响应，氧气漏气2小时内到场处理。**
2. **至少每月到院内巡检一次，清洁关键管道阀门区域，留有记录。**
3. **处理医院的应急需求，检测氧气漏气，保障氧气系统正常运行.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 中心供氧室 | 1 | 液氧汇流排 | 1 | 套 |
| 2 | 汽化器（4立方） | 4 | 台 |
| 3 | 自动切换装置 | 1 | 套 |
| 氧气管道系统 | 4 | 氧气管道系统 | 1 | 系统 |
| 楼层氧气装置 | 5 | 医用阀门箱 | 6 | 台 |
| 6 | 医用报警箱 | 6 | 台 |
| 7 | 二级减压箱 | 6 | 台 |
| 8 | 流量计（楼层用氧量） | 6 | 个 |
| 9 | 气体开关（楼层检修阀门） | 5 | 个 |
| 病房呼吸系统 | 10 | 呼叫分机 | 200 | 个 |
| 11 | 呼叫主机 | 4 | 台 |
| 12 | 呼叫走廊显示屏 | 4 | 台 |
| 13 | 设备带 | 350 | m |
| 14 | 床头灯 | 200 | 个 |
| 15 | 氧气终端 | 220 | 个 |